**Evidence místních komunikací OBCE Šaplava**

 (dle zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn)

# Správa a dozor

Obce

a) rozhodují o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie,

b) projednávají přestupky ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle tohoto zákona a podle zvláštního předpisu, 17)

c) vykonávají působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,

d) vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, pokud jsou podle zvláštního předpisu5) pověřeny výkonem funkce obecného stavebního úřadu.

# Označení místních komunikací

### I.

(1) Místními komunikacemi I. třídy jsou rychlostní místní komunikace a dopravně nejvýznamnější sběrné komunikace ve městech.

(2) Místními komunikacemi II. třídy jsou sběrné komunikace, které spojují části měst navzájem nebo napojují města, případně jejich části na pozemní komunikace vyšší třídy nebo kategorie.

(3) Místními komunikacemi III. třídy jsou obslužné místní komunikace ve městech a obcích umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů, pokud jsou přístupné běžnému provozu motorových vozidel.

(4) Místními komunikacemi IV. třídy jsou samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny apod.

### II.

Pro evidenční účely se místní komunikace označují arabskými číslicemi počínaje číslem 1, a to zásadně odděleně pro každou třídu místních komunikací. K označení třídy se používá alfabetický znak:

a) pro místní komunikace I. třídy písmeno a, např. 1a, 2a,

b) pro místní komunikace II. třídy písmeno b, např. 1b, 3b,

c) pro místní komunikace III. třídy písmeno c, např. 1c, 4c,

d) pro místní komunikace IV. třídy písmeno d, např. 1d, 5d.

e) pro účelové komunikace písmeno u, např. 1u, 5u.

# Evidence komunikací

(1) Základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich správci.

(2) Rozsah a způsob vedení pasportu dálnic a silnic stanoví vlastník (§ 9 odst. 2 zákona).

(3) Nejmenší rozsah evidence místních komunikací zahrnuje délku místních komunikací I. až III. třídy v km, počet a celkovou délku mostů na nich v km a objem finančních prostředků vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich údržbu.

**PaspOrt komunikací - Obce Šaplava**

Správce komunikací: Obec Petrovice

Místní komunikace I. třídy počet 0 celková délka 0

 počet mostů 0 celková délka 0

 náklady na výstavbu 0

 náklady na údržbu 0

Místní komunikace II. třídy počet 0 celková délka 0

 počet mostů 0 celková délka 0

 náklady na výstavbu 0,- Kč

 náklady na údržbu 0,- Kč

Místní komunikace III. třídy počet 7 celková délka 603 m

 počet mostů 0 celková délka 0

 náklady na výstavbu 0,- Kč

 náklady na údržbu 100 000,- Kč

Místní komunikace IV. třídy počet 6 celková délka 856m

 počet mostů 0 celková délka 0

 náklady na výstavbu 0,- Kč

 náklady na údržbu 30 000,- Kč

Účelové komunikace počet 1 celková délka 469m

 počet mostů 0 celková délka 0

 náklady na výstavbu 0

 náklady na údržbu 20 000,- Kč

počet komunikací celkem 14

délka místních komunikací I. až IV. třídy celkem 1928 m

počet mostů celkem 0

délka mostů celkem 0

počet propustků celkem 1

délka propustků celkem 5

náklady na výstavbu celkem 0

náklady na údržbu celkem 150 000,-Kč

Příloha:

evidenční list č.1 - Přehled místních komunikací (III. třída) – obec Petrovice

evidenční list č.2 - Přehled místních komunikací (IV. třída) – obec Petrovice

evidenční list č.3 - Přehled místních komunikací (účelové komunikace)

evidenční list č.4 - Přehled místních komunikací (III. třída) – obec Kanice

Dne 1.11. 2018

Vypracoval Daniel Kadavý